## 光纤信道端口连接原则

添加新硬件（如存储资源卡 (SRC) 组、高可用性 (HA) 存储托架配置、数据主机或外部交换机）时，请验证服务处理器面板上的光纤信道 (FC) 端口连接并检查端口在数据主机与存储设备之间的分布方式。此外，还应考虑以下因素：

- 一般情况下，请使用最左边的四个端口来连接数据主机，而使用最右边的四个端口连接存储系统中的阵列。
- 在直接连接式存储 (DAS) 配置中，可以连接至每个 SRC 组的主机总数目受每个主机的启动器数目及阵列数目的限制。例如，如果单机柜系统中连接至 SRC 的阵列少于四个，那么未使用的存储端口可以用来连接四个以上的启动器。
- 不需要前端交换机（除非您需要连接的启动器数目多于已安装的 SRC 数目所能支持的最大启动器数目）。如果要连接的启动器多于所能支持的最大启动器数目，请将端口连接至系统外部的 FC 交换机以扩展端口数目。
- 扩充机柜中可安装的阵列数目和配置受专用于主机的 FC 端口数目以及基本机柜中的阵列数目和配置的限制。

### 相关主题

- 关于分配端口
- 关于 SRC 组
- 连接外部交换机