## アレイの変更

アレイの変更は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「ストレージ」>「物理」>「アレイ」をクリックします。
3. 変更するアレイをクリックします。
4. そのアレイの「アレイの概要」ページが表示されます。
5. 以下の任意のアレイフィールドを変更します。

- アレイホットスペア : 0 または n
- ディスク再構築回数 : 中 (デフォルト)、低、高
- キャッシュモード : 自動 (デフォルト)、後書き、即時書き込み、使用不可
- 診断モード : BEFIT、オフ、活動中、待機中
- ディスクのスクラブ : 有効または無効

6. 「保存」をクリックして変更を保存します。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージアレイの管理