## Création d'une capture d'écran de la topologie

Les captures d'écran de topologie sont automatiquement créées lors de la configuration du système en usine. Toute mise à jour de l'inventaire du système génère automatiquement une nouvelle capture d'écran.

Pour afficher une capture de topologie :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Maintenance de la topologie.
3. Cliquez sur Création d'une topologie pour créer et mettre à jour la topologie depuis l'hôte ou consulter le détail des erreurs.

### Rubriques connexes

- Utilisation des informations topologiques
- Affichage de l'historique de la topologie