## Options du test 6020-VolVerify

Le test `6020-VolVerify` permet aux administrateurs d'exécuter des contrôles de parité manuels sur les volumes de baie existants. Le contrôle de parité s'applique uniquement aux volumes RAID-1 et RAID 5. Vérifiez la parité des données en utilisant le test 6120volverify avant d'effectuer des cycles de sauvegarde sur bande, tous les trente jours environ.

Remarque -

Avant d'exécuter la commande `6120-VolVerify`, assurez-vous que le système est dans un état optimal. Vérifiez, par exemple, qu'aucun LUN n'est en cours de reconstruction, que le statut de tous les disques est 0 et qu'aucun événement nécessitant une action ne subsiste.

Remarque -

Pour ce test, vous devez saisir le mot de passe par défaut de la baie. Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe par défaut de la baie, reportez-vous à la rubrique Définition des options de configuration.

Option | Description
--- | ---
Agent | Nom de l'agent hôte.
Clé du périphérique | Clé de la baie à tester.
Nom du périphérique | Nom attribué à la baie à tester.
Produit | Nom de produit de la baie à tester.
Adresse | Adresse IP de la baie à tester.
Nom du volume | Nom du volume à vérifier. Nom du volume est interne à la baie et n'est pas visible par l'hôte.
Fix_Errors | Option permettant de corriger les erreurs de parité sur les volumes RAID-5 ainsi que les erreurs de données mises en miroir sur les volumes RAID-1. Si l'option Fix_Errors n'est pas spécifiée, le test `6120volverify` signale les erreurs, mais ne les corrige pas. Si l'option Fix_Errors est spécifiée et qu'une erreur est détectée, le test `6120volverify` rétablit la parité à partir des données existantes sur le volume.
Vitesse | Vitesse d'exécution du test `6120-VolVerify`. Celle-ci est comprise entre 1 et 16. La vitesse par défaut est de 1. Cette vitesse a l'impact le plus réduit sur les performances de l'hôte de données.
Utilisateur | Nom de l'utilisateur actuellement connecté devant exécuter le test sur la baie.
Mot de passe | Mot de passe par défaut de la baie pour ce système, si aucun n'a été configuré.
Nombre d'exécutions | Nombre d'exécutions du test sur la baie.
Mode détaillé | Définit si les résultats du test doivent être détaillés ou non.
Envoi des résultats par e-mail | Adresse électronique à laquelle envoyer les résultats du test.

### Rubriques connexes

- À propos des tests de diagnostic
- Exécution de tests à partir de la vue Topologie
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Référence : Options des tests de diagnostic
- Options du test se2_configcheck
- Options du test 6020-loop
- Gestion des tests de diagnostic