## 完全停止後のシステムの回復

完全停止の手順でシステムの電源を切断した場合は、システムの置かれている場所に行き、次の手順に従った作業を行う必要があります。

1. ベースキャビネットおよび拡張キャビネットの前面ドアと背面ドアを開けます。
2. それぞれのキャビネットから前面の装飾パネルを取り外します。
3. 各キャビネットの前面下部にあるキースイッチがスタンバイの位置にあることを確認します。
4. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、AC 電源シーケンサ回路ブレーカを押してオフにします。
5. AC 電源ケーブルが適切な AC コンセントに接続されていることを確認します。
6. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、ローカル/オフ/リモートスイッチを押してリモートにします。
7. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、AC 電源シーケンサ回路ブレーカを押してオンにします。

前面および背面パネルの電源状態 LED が次の順序で点灯して、フロント電源シーケンサのステータスを示します。

- 電源がキャビネットに加えられると、主 AC 電源 LED が点灯します。
- シーケンサステージ 1
- シーケンサステージ 2

8. 約 1 秒待ちます。
9. システムの背面で、ストレージサービスプロセッサの電源スイッチの位置を確認します。
10. 電源スイッチを押して電源を切断し、もう 1 度押して電源を再投入します。
11. すべてのコンポーネントで緑色の LED のみが点灯していることを確認します。
12. 前面の装飾パネルを取り付けて、すべてのドアを閉じます。

システムは稼動中になっていて、リモート電源投入手順をサポートします。

### 関連項目

- システムの電源投入と切断