## À propos des initiateurs

Un initiateur est un port physique propre à un protocole qui déclenche les échanges d'E/S avec le système. Dans un réseau de stockage (SAN) Fibre Channel, l'initiateur est le port FC identifié par un nom universel de port (WWN). Si un hôte est connecté au système via deux adaptateurs bus hôtes (HBA), le système détecte l'hôte sous la forme de deux initiateurs. Les fonctions de masquage et de mappage des LUN des baies FC utilisent les identificateurs des ports des initiateurs afin d'authentifier les clients de stockage.

Dans un environnement SCSI, les initiateurs sont des nœuds SCSI dont le rôle est d'envoyer des requêtes à un périphérique SCSI. Les adaptateurs SCSI des hôtes sont généralement des initiateurs, mais les périphériques de stockage permettant la virtualisation peuvent également servir d'initiateurs pour d'autres périphériques SCSI.

Lorsqu'un nouvel initiateur est connecté à l'environnement de stockage, le système le détecte et l'ajoute au domaine Default. Pour terminer la configuration, ajoutez une description de l'initiateur pour l'identifier, déplacez-le vers un autre domaine (si nécessaire), puis mappez l'initiateur à un volume.

Lors de la création d'un domaine, vous êtes amené à indiquer les initiateurs non mappés qu'il doit contenir. Lorsqu'un initiateur est mappé à un volume, vous ne pouvez pas changer son domaine.

Pour afficher les initiateurs actuels, accédez à la page Récapitulatif de l'initiateur, comme indiqué à la rubrique Affichage des informations sur les initiateurs.

### Rubriques connexes

- Gestion des initiateurs
- Mappage d'un initiateur à des volumes