## 儲存裝置設定檔詳細資料頁

本頁顯示有關選定設定檔的詳細資訊，包括設定檔指派給儲存裝置的特定特性。

欄位 | 表示
--- | ---
名稱 | 設定檔名稱。
說明 | 設定檔說明。
狀態 | 設定檔的狀態： 使用中 – 存在使用此設定檔的匯聚。 未使用 – 不存在使用此設定檔的匯聚。 您無法修改或刪除正在使用的設定檔。
類型 | 設定檔的類型： 使用者 – 使用者建立的設定檔。 製造廠商 – 做為系統軟體部分所提供的設定檔。
RAID 等級 | 虛擬磁碟的 RAID 等級。 RAID-0 RAID-1 RAID-5
區段大小 | 相關的區段大小 (以千位元組為單位)：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此為陣列屬性，陣列內的所有虛擬磁碟必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟盤 (磁碟盤中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟盤中的虛擬磁碟必須與此虛擬磁碟具有相同的區段大小。將區段大小分配給設定檔時要小心，因為您無法具有其設定檔有不同區段大小的匯聚。如果匯聚的設定檔不具有相同的區段大小，您可以設定具有未使用磁碟的陣列之系統，在其中沒有可設定的虛擬磁碟。
專用熱備用 | 顯示設定檔是否具有相關的專用熱備用：「是」或「否」。系統具有專用熱備用 (由此屬性控制) 與陣列熱備用 (由「陣列詳細資料」頁陣列詳細資料頁中的可編輯屬性控制)。 專用熱備用 – 專用熱備用與虛擬磁碟之間具有一對一的關係 (即熱備用專用於特定虛擬磁碟)。在使用此設定檔於匯聚中建立虛擬磁碟時，此設定檔屬性可控制是否將專用熱備用磁碟指派給該虛擬磁碟。 陣列熱備用 – 是指陣列中可作該陣列內任何磁碟的熱備用之磁碟。 磁碟機數量與專用熱備用屬性，共同決定匯聚中每個虛擬磁碟所用的磁碟數。
預先讀取已啟用 | 顯示預先讀取屬性是啟用還是停用。陣列內所有虛擬磁碟的此陣列屬性均必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟盤 (磁碟盤中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟盤中的所有虛擬磁碟必須具有「預先讀取已啟用」設定，以與此虛擬磁碟的「預先讀取已啟用」設定相符。您必須小心計劃使用「預先讀取已啟用」設定，因為您無法在相同陣列上建立其設定檔有不同「預先讀取已啟用」設定的匯聚。如果匯聚的設定檔與「預先讀取已啟用」設定不相符，您可以設定具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可設定的虛擬磁碟。
磁碟機數量 | 與此設定檔關聯的磁碟機數量。這是在匯聚中使用此設定檔建立虛擬磁碟所用的磁碟機數量。 磁碟機數量可以為 2 至 14 或「變數」。 如果設定為「變數」，您必須在建立虛擬磁碟時 (如在新增儲存裝置到匯聚時) 指定數量。
陣列類型 | 陣列類型。 下列選項僅與某個特定陣列配置相符 (2¥2、2¥4、2¥6)。如果設定檔具有這其中一個選項，但無法使用特定陣列，則無法使用設定檔。 完全相符：IOPs (2¥4 陣列) 完全相符：頻寬 (2¥2 陣列) 完全相符：容量 (2¥6 陣列) 下列選項與規則嘗試根據環境 (IOPS、頻寬、容量) 儘可能地與陣列相符。 最佳相符：IOPs – 2¥4 > 2¥2 > 2¥6 最佳相符：頻寬 – 2¥2 > 2¥4 > 2¥6 最佳相符：容量 – 2¥6 > 2¥4 > 2¥2
虛擬策略 | 與此設定檔關聯的虛擬類型：「串列」或「連結」。
串列大小 | 此設定檔關聯的串列大小 (如果要進行串列的話)：128 KB、256 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB。

子報告表提供其他相關資訊。按一下某個項目可查看其詳細資料。

類型 | 數量
--- | ---
儲存匯聚 | 使用設定檔的儲存匯聚數量。
磁碟區 | 使用設定檔的磁碟區數量。

### 相關主題

- 關於儲存裝置設定檔
- 管理儲存裝置設定檔
- 關於磁碟區