## 设置系统 IP 地址

您必须指定为系统提供 IP 地址的方法。如果您选择 DHCP，则每次打开系统电源并登录至网络时，网络均会为系统提供 IP 地址。如果您选择"静态"，则必须提供系统每次打开电源并登录至网络时将使用的 IP 地址。

1. 进入 Sun Web Console，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"管理">"常规设置"。
3. 进入"网络设置"部分。
4. 在 IP 分配框中，选择"DHCP"或"静态"。
5. 如果您选择 DHCP，请单击"保存"。

如果您选择"静态"，请输入下列附加信息并单击"保存"：

- 要分配给系统的 IP 地址
- 要分配给系统的缺省网关 IP 地址
- 缺省网关的网络掩码
- 网络域名服务器 (DNS) 的 IP 地址

注意 -

用于管理系统的网络浏览器需要使用系统的 IP 地址。如果您手动更改了此地址或为系统分配了一个新地址，浏览器将会断开与系统的连接。您必须重新连接系统，以继续监视和管理系统。

### 相关主题

- 指定管理设置