## 트레이 요약 페이지

모든 스토리지 트레이에 대한 정보를 표시합니다.

필드 | 표시
--- | ---
이름 | 어레이 내의 트레이 이름입니다.
어레이 | 트레이가 속한 어레이 이름입니다.
유형 | 다음과 같은 트레이 유형을 나타냅니다. 컨트롤러 트레이 - 컨트롤러에 하드웨어 RAID 관리 기능이 내장된 스토리지 트레이입니다. 확장 트레이 - 디스크만 있고 컨트롤러 없이 컨트롤러 트레이에서 관리되는 트레이입니다.
역할 | 트레이의 역할을 나타냅니다. 다음과 같은 역할이 있습니다. 마스터 대체 마스터 컨트롤러 없음 마스터 트레이가 장애 조치에 들어가면 대체 마스터 트레이가 마스터 트레이의 호스트 이름과 IP 주소를 획득하여 어레이의 작업을 제어합니다.
상태 | 컨트롤러의 유무, 그리고 있다면 활성화 여부 등과 같은 트레이의 상태를 나타냅니다. 다음과 같은 상태가 있습니다. 활성화 - 트레이에 활성화된 컨트롤러가 있어 스토리지 작업이 가능합니다. 비활성화 - 트레이는 비활성화되어 있어 스토리지 작업에 사용할 수 없습니다. 컨트롤러 없음 - 트레이에 컨트롤러가 없습니다.
상태 | 트레이의 현재 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 준비됨 - 트레이가 온라인 상태여서 스토리지 작업이 가능합니다. 장애 - 트레이의 준비를 방해하는 장애가 있습니다. 오프라인 - 트레이가 오프라인 상태여서 스토리지 작업이 불가능합니다. 부팅 중 - 트레이가 부팅 중이어서 스토리지 작업이 불가능합니다. 알 수 없음 - 트레이의 상태를 알 수 없습니다.

### 관련 항목

- 스토리지 트레이 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 스토리지 어레이 구성