## 完全关闭后恢复系统

如果系统已通过完全关闭步骤关闭，您必须在系统所在位置执行以下步骤：

1. 打开基本机柜和扩充机柜的前门与后门。
2. 从每个机柜上取下前装饰板。
3. 验证每个机柜前下部的钥匙开关是否处于"Standby"位置。
4. 在每个机柜的前下部和后下部，将 AC 电源序列发生器的断路器按至"Off"位置。
5. 验证 AC 电源线是否连接至正确的 AC 插座。
6. 在每个机柜的前下部和后下部，将 Local/Off/Remote 开关按至"Remote"位置。
7. 在每个机柜的前下部和后下部，将 AC 电源序列发生器的断路器按至"On"位置。

前面板和背面板上的电源状态 LED 指示灯按以下顺序亮起，显示前部电源序列发生器的状态：

- 当机柜接通电源时，主 AC 电源 LED 指示灯亮起。
- 序列发生器阶段 1
- 序列发生器阶段 2

8. 等待大约 1 分钟。
9. 转到系统背面，找到存储服务处理器的电源开关。
10. 将电源开关按至"Off"位置，然后再按至"On"位置。
11. 确保所有组件上只有绿色 LED 指示灯亮起。
12. 装回前装饰板，然后合上所有柜门。

系统现在可以运行并支持远程开机过程。

### 相关主题

- 打开和关闭系统电源