## 關於高可用性功能

系統專用於提供高等級的可靠性、可用性及可維修性 (RAS)。系統資料路徑中的所有元件均有備用元件，因此不會出現單點故障。如果一個元件發生故障，系統將自動切換至備用元件。下列元件設計用於提供高可用性：

- 管理介面卡 ( MIC) – 2 個 MIC 共用 1 個 IP 位址，以主/備用主介面卡模式操作。
- 儲存磁碟盤 – 每個陣列中的控制器磁碟盤以主/備用主介面卡模式操作。此外，迴路卡 (LPC) 與纜線各為磁碟盤中的裝置提供一個路徑。如果迴路卡發生故障，可透過纜線存取資料。
- 熱備用磁碟機 – 熱備用磁碟機始終開啟並可用，但不屬於陣列虛擬磁碟的一部分。兩種可用的熱備用磁碟機類型如下：

- 陣列熱備用 – 一個或多個磁碟設定為儲存匯聚的一部分。陣列中的所有虛擬磁碟均能使用匯聚的陣列熱備用。
- 專用熱備用 – 用作指定虛擬磁碟的熱備用磁碟。

每個儲存磁碟盤中具有專用熱備用以及每個匯聚中具有陣列熱備用的配置可支援高可用性。

系統使用幾種機制以識別硬體故障。在元件識別自己已經發生故障或管理軟體偵測到故障時，元件將從啟用中的服務中移除，其功能將指派給系統的其他元件。系統將產生錯誤事件，並將其記錄在位於 Storage Service Processor 上的記錄檔中。

### 相關主題

- 系統概觀
- 關於 Sun StorEdge 6920 系統