## À propos du système Sun StorEdge 6920

Le système Sun StorEdge 6920 est un système de stockage autonome doté d'un espace de stockage pouvant atteindre 65 téra-octets. Ce système constitue un point central de gestion et de contrôle et fonctionne indépendamment de la plate-forme hôte. Il propose des interfaces graphiques et de ligne de commande pour aider les administrateurs à gérer l'espace de stockage et fournit des services de données en vue d'allouer cet espace. De par sa conception, le système offre une disponibilité et des performances maximales, des configurations souples et des possibilités d'extension.

### Interfaces utilisateur

Le système propose les interfaces utilisateur suivantes :

- Une interface graphique pour un navigateur Web s'exécutant à partir de n'importe quel hôte relié au système via un réseau.
- Une interface de ligne de commande permettant d'entrer des commandes pour effectuer diverses opérations. Des clients de script léger fournissent une interface de ligne de commande pour divers systèmes d'exploitation.

### Logiciel de gestion

Le logiciel de gestion, identifié sous SE6920 Configuration Service dans l'interface graphique, alloue et garantit le stockage des hôtes de données.

- Les domaines de stockage permettent un partage sécurisé des ressources de stockage. Outre le domaine de stockage Default du système, vous pouvez configurer des domaines supplémentaires permettant un partage sécurisé des ressources de stockage entre plusieurs hôtes.
- Les groupes de stockage sont des ensembles d'éléments de stockage partageant la même configuration. Un domaine de stockage peut comporter plusieurs groupes de stockage.
- Les profils de stockage définissent les caractéristiques d'un groupe de stockage. Vous pouvez utiliser le domaine de stockage par défaut, choisir un domaine parmi les profils préconfigurés proposés ou en créer un nouveau.
- Les volumes sont des divisions d'un groupe de stockage (disques physiques ou virtuels), représentant l'espace de stockage qui est utilisé par les hôtes de données dans l'environnement.
- Les instantanés sont des copies des données figurant sur un volume. Ils offrent une solution alternative de sauvegarde hautement disponible, car leur réalisation ne nécessite pas de mettre le système hors ligne. Les instantanés occupent en outre moins d'espace de stockage que les données d'origine.

### Logiciel de contrôle

Le logiciel de contrôle, identifié sous le nom de Storage Automated Diagnostic Environment dans l'interface graphique, recherche les mises à jour du système qui peuvent ensuite être installées à la demande de l'utilisateur ou automatiquement, sans perturber le fonctionnement du système.

Le logiciel de contrôle automatise également l'envoi des alertes, qui peuvent être envoyées à une adresse électronique, à un récepteur de radiomessagerie ou à un logiciel de diagnostic présent sur un hôte de gestion de votre réseau. Le système est livré avec une version d'essai du logiciel Sun StorEdge Enterprise Storage Manager ; vous pouvez ainsi afficher la topologie de votre réseau de stockage et vérifier la capacité des éléments de stockage. Ce logiciel permet également de recueillir les alertes provenant de plusieurs périphériques de stockage, notamment d'un ou de plusieurs systèmes Sun StorEdge 6920 reliés à un même réseau.

Vous pouvez également utiliser des outils de gestion tiers, tels que les logiciels Tivoli ou BMC PATROL.

### Contrôle à distance

Sun StorEdge Remote Response fournit les fonctions suivantes :

- Le système peut envoyer automatiquement des alertes aux services Sun, dont le personnel technique peut alors contrôler et résoudre de nombreux problèmes à distance et, le cas échéant, demander le remplacement des unités remplaçables sur site (FRU). Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique À propos du service Sun StorEdge Remote Response.
- Si plusieurs systèmes Sun StorEdge 6920 et 6320 sont installés au sein d'un même environnement, vous pouvez configurer le groupement des alertes pour les transmettre aux services Sun via une ligne téléphonique dédiée unique.

### Gestion SAN

Le système est pris en charge dans les configurations SAN (réseau de stockage) et DAS (stockage à accès direct) et comporte entre 2 et 28 ports FC principaux et secondaires afin d'effectuer les opérations suivantes :

- connexion des hôtes de données aux ports FC via des adaptateurs bus hôtes ;
- ajout de ports supplémentaires pour les connexions d'hôte ou de stockage. Vous pouvez ajouter de deux à quatre jeux de cartes de ressources de stockage, (SRC), qui fournissent chacun huit ports FC.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des commutateurs avant, sauf pour augmenter le nombre de connexions d'hôtes prises en charge par les ports des SRC du système.

### Extensibilité

La configuration minimale se compose de deux plateaux de contrôleur, comportant chacun sept disques minimum, dans une seule armoire de base dotée de 16 ports. À mesure que vos besoins en stockage augmentent, vous pouvez étendre la capacité de votre système de l'une des manières suivantes :

- Ajout de baies de stockage
- Mise à jour des plateaux d'extension en plateaux de contrôleur
- Ajout de disques aux plateaux de stockage existants
- Ajout d'armoires d'extension (deux maximum)
- Ajout de ports pour les hôtes de données ou le stockage

### Rubriques connexes

- Présentation des composants matériels
- À propos de l'architecture logicielle
- Configuration par défaut