## 关于配置本地事件通知

使用"本地电子邮件"页面，您可以自定义一些为您或其他管理员生成的电子邮件消息。例如，如果您只想接收来自 Sun StorEdge 阵列的高优先级警报，则您可以创建只适用于这种情况的专门通知。

注意 -

警报将只发送到您通过电子邮件通知功能指定的有效电子邮件地址。本地通知不会将电子邮件发送至 NSCC 远程电子邮件提供程序。

除发送由诊断和监视软件收集的 RAS 信息之外，您还可以通过电子邮件将存储系统生成的一部分事件驱动消息（可自定义）直接发送给本地系统管理员。

注意 -

存储系统应该可以分析电子邮件地址。系统在最初配置时已设置了此项功能。请使用诊断和监视软件上的"测试电子邮件"功能测试此项功能。此外，也可以通过"配置选项"页面来配置远程 SMTP 电子邮件服务器。有关详细信息，请参阅设置配置选项 。

对于生成频繁错误消息的任何事件，您可以指定在 8 小时的时间段内针对该事件发出通知的最多次数。缺省值是 6。您也可以指定 4、2 或"通过电子邮件发送所有事件"（表示不限制 8 小时内的电子邮件数量）。例如，如果最大数量设为 6，则 8 小时内最多可以发送 6 封关于该事件的电子邮件。最后一封电子邮件将指明这是在该时段内发出的最后一次通知。

您可以重新启用事件的电子邮件通知功能。例如，如果您已将电子邮件消息的最大数量设为 6，并且已在 8 小时内收到 6 封关于同一事件的邮件，但您还想接收更多关于此事件的邮件通知，则请单击"本地电子邮件"页面上的"清除电子邮件上限"按钮。

注意 -

如果系统因未正确配置而无法将电子邮件发送到收件人，则可能无法发送电子邮件。这种情况主要出现在以下场合：系统的存储服务处理器位于子网上，但没有通向预定收件人的网关。

### 相关主题

- 初始化监视和事件通知
- 添加电子邮件或寻呼通知地址
- 更新电子邮件或寻呼通知地址
- 测试电子邮件地址
- 清除电子邮件通知上限