## 어레이 수정

어레이를 수정하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 스토리지 > 물리적 > 어레이를 누릅니다.
3. 수정할 어레이를 누릅니다.
4. 해당 어레이에 대한 어레이 세부사항 페이지가 표시됩니다.
5. 다음 어레이 필드를 수정합니다.

- 어레이 핫 스페어: 0 또는 n.
- 디스크 재구성 비율: 보통(기본값), 낮음, 높음
- 캐시 모드: 자동(기본값), 사후 쓰기, 동시 쓰기, 비활성화
- 진단 모드: BEFIT, 꺼짐, 활성, 수동
- 디스크 스크러빙: 활성화 또는 비활성화

6. 변경 사항을 적용하려면 저장을 누릅니다.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 스토리지 어레이 관리