## Définition de l'adresse IP du système

Vous devez indiquer la méthode par laquelle une adresse IP est attribuée au système. Si vous choisissez le paramètre DHCP, le réseau attribue une adresse IP au système chaque fois que ce dernier est mis sous tension et qu'il se connecte au réseau. Si vous choisissez le paramètre Statique, vous devez indiquer l'adresse IP que le système doit utiliser chaque fois qu'il est mis sous tension et qu'il se connecte au réseau.

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur SE6920 Configuration Service.
2. Choisissez Administration > Paramètres généraux.
3. Accédez à la section Paramètres réseau.
4. Dans la zone Attribution IP, sélectionnez DHCP ou Statique.
5. Si vous avez sélectionné l'option DHCP, cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez sélectionné l'option Statique, définissez également les éléments suivants, puis cliquez sur Enregistrer :

- l'adresse IP que vous attribuez au système ;
- l'adresse IP de la passerelle par défaut que vous attribuez au système ;
- le masque réseau de la passerelle par défaut ;
- l'adresse IP du serveur DNS du réseau.

Remarque -

Le navigateur Web que vous utilisez pour gérer le système utilise l'adresse IP du système. Si l'adresse change car vous l'avez changée manuellement ou qu'une nouvelle adresse a été attribuée au système, le navigateur perd la connexion au système. Vous devez vous reconnecter au système pour continuer à contrôler et à gérer le système.

### Rubriques connexes

- Spécification des paramètres d'administration