## 关于卡状态 LED 指示灯

LED 指示灯指示各种卡的状态，如以所述：

- MIC 状态
- SFC 状态
- SRC 状态
- SIO 状态

### MIC 状态

每个系统拥有两个管理接口卡，每个卡带有九个 LED 指示灯：Ready、Power、Redund 和 Attention LED 指示灯位于卡的左侧，Act1、Act 2、Link 和 Remove LED 指示灯位于右侧。

状态 | 措施
--- | ---

操作正常。
卡处于主控模式。
无需任何操作。

未接通电源。
检查：

- 电源线已稳固连接。
- MIC 已正确就位。
- MIC 未出现故障。

硬件故障。
检查 MIC 是否：

- 已正确就位。
- 在正确的插槽中：插槽 5 或 6。
- 具有有效的映像。
- 未出现故障。

硬件或软件故障
检查 MIC 是否：

- 正确就位。
- 未出现故障。

硬件或软件故障。
检查 MIC 是否：

- 正确就位。
- 在正确的插槽中：插槽 1。

卡正在引导。
无需任何操作。

操作正常，但冗余已激活。
卡正在备用主控模式下操作。
无需任何操作。

状态 | 措施
--- | ---
绿色 Link | 没有连接。 检查： 所有连接均未损坏且连接牢固。 缆线类型是否正确（直通缆线）。 链接两端的设备是否均已打开电源。
绿色 Link | 连接正常。 无需任何操作。

状态 | 措施
--- | ---
绿色 Act 1 | 链路上无活动。 无需任何操作。
绿色 Act 1 | 链路上有活动。 无需任何操作。

状态 | 措施
--- | ---
绿色 Act 2 | 未安装 PCMCIA 卡。 无需任何操作。
绿色 Act 2 | P CMCIA 卡已插入插槽中。 无需任何操作。

状态 | 措施
--- | ---
蓝色 Remove | 卡处于活动状态；不可拆卸。
蓝色 Remove | 可以拆卸卡。

### SFC 状态

交换机光纤网络卡 (SFC) 设有四个 LED 指示灯：Ready、Power、Redund 和 Attention。

状态 | 措施
--- | ---

操作正常。
无需任何操作。

未接通电源。
检查：

- 电源线已稳固连接。
- SFC 已正确就位。
- SFC 未出现故障。

硬件故障。
检查卡是否：

- 正确就位。
- 未出现故障。

硬件或软件故障。
1. 检查事件日志。

参阅显示特定设备的事件日志。

2. 检查卡是否：

- 正确就位。
- 未出现故障。

硬件或软件故障。

- 检查事件日志。

参阅显示特定设备的事件日志。

卡正在引导。
无需任何操作。

操作正常，但冗余已激活。
卡正在备用主控模式下操作。
无需任何操作。

### SRC 状态

存储资源卡 (SRC) 设有四个 LED 指示灯：Ready、Power、Sync 和 Attention。

状态 | 措施
--- | ---

操作正常
无需任何操作。

未接通电源。
检查卡是否：

- 正确就位。
- 未出现故障。

硬件故障。
检查卡是否：

- 正确就位。
- 未出现故障

硬件或软件故障

1. 检查事件日志。

参阅显示特定设备的事件日志。

2. 检查卡是否：

- 正确就位。
- 未出现故障

硬件或软件故障。

- 检查事件日志。

参阅显示特定设备的事件日志。

卡正在引导。
无需任何操作。

### SIO 状态

对于每个 GBIC，存储 I/O (SIO) 卡包含两个 LED 指示灯：Link 和 Act。

状态 | 措施
--- | ---
绿色 Link | 没有连接。 检查： 所有连接均未损坏且连接牢固。 缆线类型是否正确（直通缆线）。 链接两端的设备是否均已打开电源。
绿色 Link | 连接。 无需任何操作。

状态 | 措施
--- | ---
黄色 Act | 链路上无活动。
黄色 Act | 链路上有活动。