## À propos des voyants de la plate-forme des services de données

La plate-forme des services de données (DSP, Data Service Platform) comporte trois groupes de voyants indiquant l'état du châssis, des ventilateurs et des modules d'alimentation. Les voyants du châssis et des ventilateurs se situent à l'avant de la plate-forme DSP.

Le voyant d'alimentation se situe à l'arrière de la plate-forme DSP.

### État du châssis

Statut | Action
--- | ---
| La carte n'est pas alimentée. Vérifiez que les câbles d'alimentation sont correctement branchés.
| Le châssis est alimenté et fonctionne normalement. Pas d'action requise.
| Il est nécessaire d'intervenir sur le châssis. Une défaillance s'est produite au niveau du châssis ou de l'une des cartes.

### État des ventilateurs

Statut | Action
--- | ---
| La carte n'est pas alimentée. Vérifiez que les câbles d'alimentation sont correctement branchés. Vérifiez que le système de ventilation est bien en place. Vérifiez s'il existe une défaillance au niveau de l'un des ventilateurs ou du système de ventilation.
| Le châssis est alimenté et fonctionne normalement. Pas d'action requise.
| L'un des ventilateurs ou les deux sont défectueux. Vérifiez si les deux ventilateurs fonctionnent correctement.

### État de l'alimentation

Statut | Action
--- | ---
Vert CC OK | Il n'y a pas d'alimentation ou le module d'alimentation est défectueux. Vérifiez que les câbles d'alimentation sont correctement branchés. Vérifiez que le module d'alimentation fonctionne.
Vert CC OK | Il y a du courant et la sortie CC est normale. Pas d'action requise.