## FC 포트 연결 지침

SRC 세트, HA 스토리지 트레이 구성, 데이터 호스트 또는 외부 스위치 같은 새 하드웨어를 추가하려면 서비스 프로세서 패널의 FC 포트 단자를 비롯해 데이터 호스트와 스토리지 사이의 포트 배선 형태를 확인합니다. 그 외에도 다음을 고려합니다.

- 일반적인 지침은 가장 왼쪽에 있는 4개의 포트를 데이터 호스트에 연결하고 가장 오른쪽에 있는 4개의 포트를 스토리지 시스템의 어레이에 연결하는 것입니다.
- DAS 구성에서 SRC 세트에 연결할 수 있는 전체 호스트의 수는 각 호스트의 초기화 장치 수 및 어레이 수에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 단일 캐비닛 시스템에서 SRC에 연결된 어레이의 수가 4개 미만이면 사용하지 않는 스토리지 포트를 5개 이상의 초기화 장치에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
- 설치된 SRC의 수가 지원하는 초기화 장치의 최대 갯수보다 많은 초기화 장치에 연결해야 하는 경우를 제외하면 프론트 엔드 스위치는 필요 없습니다. 지원되는 최대 초기화 장치보다 많은 초기화 장치에 연결하려면 팬아웃/팬인을 위해 포트를 시스템 외부의 FC 스위치에 연결합니다.
- 확장 캐비닛에 설치할 수 있는 어레이의 수와 구성은 기본 캐비닛의 어레이 수와 구성은 물론 호스트 전용 FC 포트 수에 의해 결정됩니다.

### 관련 항목

- 포트 할당 정보
- SRC 세트 정보
- 외부 스위치 연결