## 카드 상태 LED 정보

LED는 다음 섹션에서처럼 여러 카드의 상태를 나타냅니다.

- MIC 상태
- SFC 상태
- SRC 상태
- SIO 상태

### MIC 상태

각 시스템에는 두 개의 관리 인터페이스 카드가 있으며 카드별로 8개의 LED 즉, 왼쪽에 준비, 전원, 중복 및 주의 LED가 있고 오른쪽에 작동 1, 작동 2, 링크 및 제거 LED가 있습니다.

상태 | 조치
--- | ---
| 정상 작동 카드가 마스터로 작동 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. 다음을 확인합니다. 전원 케이블이 확실하게 연결되어 있습니다. MIC는 제대로 장착되어 있습니다. MIC에 결함이 없습니다.
| 하드웨어 오류입니다. MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 적절한 슬롯에 있습니다(예: 5 또는 6). 유효한 이미지가 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류 MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류입니다. MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 적합한 슬롯(1)에 설치되어 있습니다.
| 카드가 부팅 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.
| 정상 작동이지만 중복이 활성화 상태입니다. 카드가 대체 마스터로 작동 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.

상태 | 조치
--- | ---
녹색 링크 | 연결 없음 다음을 확인합니다. 모든 연결이 손상되지 않았고 안전합니다. 케이블 유형이 올바릅니다(똑바로 되어 있음). 링크의 양단에 연결된 장치에 전원이 들어와 있습니다.
녹색 링크 | 연결이 작동 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.

상태 | 조치
--- | ---
녹색 작동 1 | 링크가 작동하지 않음 조치가 필요하지 않습니다.
녹색 작동 1 | 링크가 작동함 조치가 필요하지 않습니다.

상태 | 조치
--- | ---
녹색 작동 2 | PCMCIA 카드가 설치되어 있지 않습니다. 조치가 필요하지 않습니다.
녹색 작동 2 | PCMCIA 카드가 슬롯에 삽입되어 있습니다. 조치가 필요하지 않습니다.

상태 | 조치
--- | ---
파란색 제거 | 카드가 작동 중입니다. 제거하지 마십시오.
파란색 제거 | 카드를 제거할 수 있습니다.

### SFC 상태

스위치 패브릭 카드(SFC)에는 4개의 LED 즉, 준비, 전원, 중복, 주의 LED가 있습니다.

상태 | 조치
--- | ---
| 정상 작동 조치가 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. 다음을 확인합니다. 전원 케이블이 확실하게 연결되어 있습니다. SFC는 제대로 장착되어 있습니다. SFC에 결함이 없습니다.
| 하드웨어 오류입니다. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류입니다. 1. 이벤트 로그를 확인합니다. 특정 장치의 이벤트 로그 표시를 참조하십시오. 2. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류입니다. 이벤트 로그를 확인합니다. 특정 장치의 이벤트 로그 표시를 참조하십시오.
| 카드가 부팅 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.
| 정상 작동이지만 중복이 활성화 상태입니다. 카드가 대체 마스터로 작동 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.

### SRC 상태

스토리지 리소스 카드(SRC)에는 4개의 LED(준비, 전원, 동기화, 주의)가 있습니다.

상태 | 조치
--- | ---
| 정상 작동 조치가 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 오류입니다. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류 이벤트 로그를 확인합니다. 특정 장치의 이벤트 로그 표시를 참조하십시오. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 오류입니다. 이벤트 로그를 확인합니다. 특정 장치의 이벤트 로그 표시를 참조하십시오.
| 카드가 부팅 중입니다. 조치가 필요하지 않습니다.

### SIO 상태

SIO 카드에는 각 GBIC를 위한 2개의 LED(링크 및 작동)가 있습니다.

상태 | 조치
--- | ---
녹색 링크 | 연결 없음 다음을 확인합니다. 모든 연결이 손상되지 않았고 안전합니다. 케이블 유형이 올바릅니다(똑바로 되어 있음). 링크의 양단에 연결된 장치에 전원이 들어와 있습니다.
녹색 링크 | 연결 조치가 필요하지 않습니다.

상태 | 조치
--- | ---
노란색 작동 | 링크가 작동하지 않음
노란색 작동 | 링크가 작동함