## À propos des adaptateurs bus hôtes (HBA)

Lorsqu'un hôte de données est connecté au système Sun StorEdge 6920 par l'intermédiaire d'un adaptateur bus hôte (HBA), l'adaptateur est un initiateur. L'adaptateur bus hôte est connecté par un câble à un port FC (Fibre Channel) situé dans la partie d'E/S du panneau de service.

Après avoir connecté un hôte de données directement au système via un ou deux adaptateurs bus hôtes, exécutez la commande `luxadm`(1M) pour vérifier le niveau du microprogramme des adaptateurs bus hôtes. Si le niveau du microprogramme n'est pas adéquat, installez le logiciel SAN Foundation à partir du CD Hôte d'installation Sun StorEdge 6920. Vous pouvez ensuite configurer l'initiateur.

### Rubriques connexes

- Configuration des initiateurs
- À propos des connexions à l'hôte de données