## アレイ名と IP アドレスの指定規則について

アレイのホスト名と IP アドレスは、キャビネット内のアレイの位置に基づいたものになります。

- 各アレイには、静的 IP アドレスが事前に設定されています。ベースキャビネットの最下位にあるアレイの IP アドレスは 192.168.0.40 になります。
- 各アレイのホスト名は、以下の構文で命名されます。

"array" + キャビネット番号 + 位置番号

以下は上記の構文の説明です。

- キャビネット番号は、ベースキャビネットの場合は 0、1 台目の拡張キャビネットの場合は 1、2 台目の拡張キャビネットの場合は 2、というように付けられます。
- 位置 は、ベースキャビネット内の位置の場合は 0 〜 3、拡張キャビネット内の位置の場合は 0 〜 5 になり、最下位のキャビネットは 0 になります。

ベースキャビネットの最下位にあるアレイのホスト名は `array00` になり、キャビネット 0 の最下部のアレイであることを示します。1 台目の拡張キャビネットの最下位のアレイは array10 になり、2 台目の拡張キャビネットの最下位のアレイは array20 になります。

各アレイ内の最下部のコントローラトレイがマスターに、最上部のコントローラトレイが代替マスターになります。たとえば、tray1 のコントローラトレイがマスターに、tray2 のコントローラトレイが代替マスターになります。マスターコントローラトレイに障害が発生した場合は、代替マスターコントローラトレイはアレイの IP アドレスを使用します。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージトレイについて
- トレイの番号付け規則について
- ストレージアレイの管理