## FC 連接埠詳細資料頁

本頁顯示與選定 FC 連接埠相關的內容，包括統計值與子報告。

欄位 | 表示
--- | ---
連結狀態 | 目前的連結狀態：「線上」或「離線」。
硬體狀態 | 硬體的目前狀態： 啟用 連結中斷 未知 故障 回溯 無媒體 略過 傳輸故障
連接埠 ID | 光纖通道 nPort 識別碼 (ID)。
WWN | 連接埠全球名稱 (WWN)。
節點 WWN | 節點的全球名稱 (WWN)。
連接埠類型 | 光纖通道連接埠的類型：nPort 或 nlPort。
FC 裝置類型 | 光纖通道的裝置類型，通常為 HBA (主機匯流排配接器)。
模組類型 | 模組類型：1 GBIC、2 GBIC 或遺失
正常執行時間 | 當前光纖通道連接埠的正常執行時間，其格式為：天數、小時數、分鐘數和秒數。
FC ID 已設定 | 設定的光纖通道識別碼。
FC ID 可操作 | 可操作的光纖通道識別碼。
FC 速度已設定 | 設定的光纖通道速度：自動、1 GB 或 2 GB。如果設定為「自動」，可操作速度為 1 或 2，視安裝的硬體 (GBIC) 而定。如果該設定為 2，並且 GBIC 僅支援 1，則可操作速度為 1。儲存使用者可變更該設定。
FC 速度可操作 | 可操作的光纖通道速度：1 GB/秒或 2 GB/秒。
FC 類別功能 | 光纖通道類別功能，包括下列組合： 類別 1 類別 2 類別 3 類別 4 類別 5 類別 6
FC 類別可操作 | 可操作光纖通道類別，包括下列類型： 類別 1 類別 2 類別 3 類別 4 類別 5 類別 6
通訊協定功能 | 通訊協定支援該光纖通道。可以是「迴路」、「結構」或 SCSI (小型電腦系統介面)，為下列組合之一： IP over FC SCSI – FCP FC – VI
通訊協定可操作 | 當前設定的通訊協定，包括「迴路」、「結構」或 SCSI，以下列組合之一： IP over FC SCSI – FCP FC – VI

該統計表顯示特定 FC 連接埠的下列資訊：

欄位 | 表示
--- | ---
錯誤計數 | 目前與該光纖通道連接埠關聯的錯誤計數。
寫入指令 | 目前針對該光纖通道連接埠的寫入指令數目。
讀取指令 | 目前自該光纖通道連接埠的讀取指令數目。
已寫入的位元組 | 從該光纖通道連接埠寫入的位元組總數。
已讀取的位元組 | 讀取到該光纖通道連接埠的總位元組數。
迴路重設事件 | 該光纖通道連接埠上迴路重設事件的數目。
迴路中斷事件 | 該光纖通道連接埠上迴路中斷事件的數目。

子報告表提供有關起始器的其他資訊。按一下某個項目可查看其詳細資料。

類型 | 數量
--- | ---
起始器 | 與此光纖通道連接埠關聯的起始器數量。

### 相關主題

- 關於 FC 連接埠