## 创建卷快照

要创建卷快照：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"存储设备">"逻辑">"卷"。
3. 单击卷名称以查看该卷的"卷详细资料"页面。
4. 单击"快照"。

屏幕上将显示"新建快照"向导。

5. 指定新卷快照的名称（至多使用 16 个字符）。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）。

6. 指定新卷快照的说明（至多使用 256 个字符，包括空格），然后单击"下一步"。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）；。 （句点）；：（冒号）；，（逗号）；%（百分号）；( )（圆括号）；[ ]（方括号）；{ }（花括号）；`（勾号）；~（代字号）和 |（竖线）。

7. 指定快照属性，然后单击"下一步"。

如果设有 Snapshot Reserve，则一个卷至多可以具有八个快照。只有在创建快照之后写入卷的数据才会占用存储池空间。

您在此处指定的快照数和写活动量共同决定了 Snapshot Reserve 的大小。如果写活动量小于或大于预期的量，则实际创建的快照数可能大于或小于此处指定的数量。

1. 选择所需的快照数，用作计算快照池大小的基础。

此处的选择并不会限制您以后可创建的快照数。

2. 选择要向存储卷执行快照写活动的级别。写活动量越大，需要的处理开销就越多。

8. 选择要映射至新快照的启动器。
9. 检查指定的信息。如果感到满意，请单击"完成"。如果不满意，请单击"上一步"进行修改。

### 相关主题

- 关于卷快照
- 管理卷快照