## 关于存储概要文件

存储概要文件中包含一组属性，您可以将它们一起应用于存储域来分配存储设备，而不必逐个设置每个属性。系统带有一组预定义的存储概要文件，包括 Default（缺省）存储概要文件。您可从中为那些使用存储设备的应用程序选择适当的概要文件，或创建自定义概要文件。

每个存储概要文件都有以下设置：

参数 | 值或变量类型 | 说明
--- | --- | ---
名称 | 至多 32 个字符 | 存储概要文件的唯一标识。
说明 | 至多 256 个字符 | 概要文件的说明。
段大小 | 4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB | 阵列的段大小。
预读 | 打开（启用）或关闭（禁用） | 阵列的预读模式。
RAID 级别 | 0、1 或 5 | 在虚拟磁盘的所有磁盘之间配置的 RAID 级别。
阵列类型 | 完全匹配：IOPS（2x4 阵列） 完全匹配：带宽（2x2 阵列） 完全匹配：容量（2x6 阵列） 可用的最佳匹配：IOPS 可用的最佳匹配：带宽 可用的最佳匹配：容量 | "完全匹配"选项必须仅用于指定的阵列配置（2x2、2x4 和 2x6），因此对于单个系统，只有一个"完全匹配"选项是合适的。如果概要文件定义了"完全匹配"选项但应用了错误的阵列类型，则您不能将存储设备添加到该存储池。 "可用的最佳匹配"选项尝试根据 IOPS、带宽或容量的性能与阵列类型匹配。将会应用以下规则： 带宽：2x2 > 2x4 > 2x6 容量：2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS：2x4 > 2x2 > 2x6
磁盘数量 | 2 至 14，可变 | 在虚拟磁盘中分组在一起的磁盘数。例如，如果您创建存储池时将"磁盘数量"参数设置为某个数字，则属于该存储池一部分的任何虚拟磁盘均必须具有相同数量的磁盘。如果将"磁盘数量"参数设置为"可变"值，则在将存储设备添加到存储池时，系统会提示您输入磁盘数量。
专用热备用驱动器 | 已启用/已禁用 | 此设置表示每个虚拟磁盘是否都要求将来自相同托架的附加磁盘用作其专用热备用磁盘。
虚拟化 | 连接/拆分 | 为从一个存储池分配的所有卷指定策略。 "连接"选项： 要求至少一个虚拟磁盘 用于顺序环境 运用算法从"最适合"虚拟磁盘中创建卷来最大限度地减少虚拟磁盘的总体分区 "拆分"选项： 要求至少两个虚拟磁盘 用于随机环境 数据拆分到卷中的多个分区
拆分大小 | 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB、16 MB | 它是指在拆分虚拟化策略中，要在虚拟磁盘上为所用的拆分方法分配的内存空间量。仅当虚拟化参数设为"拆分"时，此字段才有效。

### 相关主题

- 参考：标准存储概要文件
- 管理存储概要文件