## À propos de l'allocation des ports

Le panneau de service comporte trois parties : la partie supérieure correspond au panneau du processeur de service, tandis que les parties centrale et inférieure correspondent au panneau d'E/S. Ce panneau de service fournit les ports pour les connexions aux hôtes de données et pour les connexions de stockage.

Il est recommandé d'utiliser les quatre ports situés à gauche (ports 1 à 4) pour les connexions aux hôtes de données et les quatre ports à droite (ports 5 à 8) pour les connexions aux baies du système. Cependant, vous pouvez allouer les ports de manière différente, selon le nombre de baies dont vous disposez.

Par exemple, si vous disposez dans un système à une armoire de moins de quatre baies connectées à un jeu de cartes de ressources de stockage (SRC), vous pouvez allouer les ports inutilisés à la connexion de quatre hôtes de données supplémentaires, dans les limites suivantes :

- Le nombre d'initiateurs sur chaque hôte et le nombre de baies limitent le nombre total d'hôtes pouvant être connectés directement à chaque jeu SRC. Pour connecter plus d'initiateurs que le maximum pris en charge par le nombre de SRC, ajoutez un commutateur à l'avant. Connectez ensuite les ports aux commutateurs situés à l'extérieur du système.
- Le nombre et la configuration des baies dans l'armoire de base et le nombre de ports FC dédiés aux hôtes limitent le nombre et la configuration des baies pouvant être installées dans les armoires d'extension.

### Rubriques connexes

- À propos des jeux SRC
- Consignes de connexion des ports FC