## 关于高可用性功能

设计系统的目的旨在提供高级别的可靠性、可用性和可维修性 (RAS)。系统数据路径中的所有组件都采用冗余配置，以确保数据路径不会发生单点故障。如果一个组件发生故障，系统会自动切换到另一个组件，从而保证继续运行。以下组件已针对高可用性进行了设计：

- 管理接口卡 (MIC) - 两个 MIC 共用一个 IP 地址，并以主控/备用主控模式操作。
- 存储托架 - 每个阵列中的控制器托架均以主控/备用主控模式操作。此外，环路卡 (LPC) 和缆线均可以提供一条访问托架中设备的路径。如果环路卡出现故障，可以通过缆线访问数据。
- 热备用驱动器 - 热备用驱动器始终打开以供使用，但不是阵列虚拟磁盘的一部分。有两种热备用驱动器类型：

- 阵列热备用驱动器 - 配置成为存储池一部分的一个或多个磁盘。存储池阵列热备用驱动器可用于阵列中的所有虚拟磁盘。
- 专用热备用驱动器 - 充当指定虚拟磁盘的热备用驱动器的磁盘。

对于某种配置，如果其中的每个存储托架都具有专用热备用驱动器，且其中的每个存储池都具有阵列热备用驱动器，则该配置支持高可用性。

系统可用多种机制来识别硬件故障。当某个组件发现自身出现故障或管理软件检测到故障时，系统会从活动服务中排除该组件，并将其功能分配给系统的其它组件。系统可以生成错误事件，并将其记录在存储服务处理器的日志文件中。

### 相关主题

- 系统概述
- 关于 Sun StorEdge 6920 系统