## À propos des voyants d'état des cartes

Les voyants indiquent l'état de plusieurs cartes, comme indiqué dans les sections suivantes :

- État de la carte MIC
- État de la carte SFC
- État de la carte SRC
- État de la carte SIO

### État de la carte MIC

Chaque système comporte deux cartes d'interface de gestion, disposant chacune de 8 voyants : les voyants Prêt, Alimentation, Redondance et Avertissement situés sur le côté gauche de la carte et les voyants Act 1, Act 2, Liaison et Retrait sur le côté droit.

Statut | Action
--- | ---
| Fonctionnement normal. La carte assure le rôle de maître. Pas d'action requise.
| La carte n'est pas alimentée. Vérifiez que : les câbles d'alimentation sont correctement branchés ; la carte MIC est bien en place dans son logement ; la carte MIC n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle. Vérifiez que la carte MIC : est bien en place dans son logement ; est installée dans un logement approprié (le n° 5 ou le n° 6) ; a une image valide ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. Vérifiez que la carte MIC : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. Vérifiez que la carte MIC : est bien en place ; est installée dans un logement approprié (le n° 1).
| Le démarrage de la carte est en cours. Pas d'action requise.
| Fonctionnement normal, mais la redondance est active. La carte fonctionne comme maître secondaire. Pas d'action requise.

Statut | Action
--- | ---
Voyant de liaison vert | Aucune connexion. Vérifiez que : aucun connecteur n'est endommagé et que les branchements sont corrects ; le type du câble utilisé convient (câble droit) ; les deux périphériques reliés sont bien sous tension.
Voyant de liaison vert | La connexion fonctionne. Pas d'action requise.

Statut | Action
--- | ---
Voyant vert Act 1 | La liaison n'est pas active. Pas d'action requise.
Voyant vert Act 1 | La liaison est active. Pas d'action requise.

Statut | Action
--- | ---
Voyant vert Act 2 | Aucune carte P CMCIA n'est installée. Pas d'action requise.
Voyant vert Act 2 | Une carte P CMCIA est installée dans le logement. Pas d'action requise.

Statut | Action
--- | ---
Voyant de retrait bleu | La carte est active ; ne la retirez pas.
Voyant de retrait bleu | Il est possible de retirer la carte.

### État de la carte SFC

La carte de commutateur Fabric (SFC, Switch Fabric Card) comporte quatre voyants : Prêt, Alimentation, Redondance et Avertissement.

Statut | Action
--- | ---
| Fonctionnement normal. Pas d'action requise.
| La carte n'est pas alimentée. Vérifiez que : les câbles d'alimentation sont correctement branchés ; la carte SFC est bien en place dans son logement ; la carte SFC n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. 1. Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier. 2. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier.
| Le démarrage de la carte est en cours. Pas d'action requise.
| Fonctionnement normal, mais la redondance est active. La carte fonctionne comme maître secondaire. Pas d'action requise.

### État de la carte SRC

La carte de ressources de stockage (SRC, Storage Resource Card) comporte quatre voyants : Prêt, Alimentation, Synchronisation et Avertissement.

Statut | Action
--- | ---
| Fonctionnement normal. Pas d'action requise.
| La carte n'est pas alimentée. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Défaillance matérielle ou logicielle. Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier.
| Le démarrage de la carte est en cours. Pas d'action requise.

### État de la carte SIO

La carte d'E/S de stockage (SIO) comporte deux voyants pour chaque GBIC : Liaison et Act.

Statut | Action
--- | ---
Voyant de liaison vert | Aucune connexion. Vérifiez que : aucun connecteur n'est endommagé et que les branchements sont corrects ; le type du câble utilisé convient (câble droit) ; les deux périphériques reliés sont bien sous tension.
Voyant de liaison vert | Connexion. Pas d'action requise.

Statut | Action
--- | ---
Voyant Act jaune | La liaison n'est pas active.
Voyant Act jaune | La liaison est active.