## 参考項目 : 標準ストレージプロファイル

Sun StorEdge 6920 システムのストレージプロファイルは、以下のとおりです。

プロファイル名 | RAID レベル | セグメントサイズ | 先読みモード | ドライブ数 | アレイタイプ | 専用ホットスペア | 仮想化 | ストライプサイズ
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
デフォルト | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : 帯域幅 (2 × 2 > 2 × 4 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 1 MB
順次 | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 完全一致 : 帯域幅 (2 × 2 アレイ) | なし | 連結 | -
ランダム 5 | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
ランダム 1 | RAID-1 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
高性能 コンピューティング | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 完全一致 : 帯域幅 (2 × 2 アレイ) | なし | 連結 | -
メールスプール | RAID-1 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
NFS ストライプ化 | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
NFS ミラー化 | RAID-1 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
Oracle OLTP | RAID-5 | 32 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 1 MB
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 1 MB
Oracle DSS | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB
Sybase OLTP | RAID-5 | 32 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 1 MB
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 1 MB
Sybase DSS | RAID-5 | 64 KB | 有効 | 可変 | 絞り込み : IOPS (2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6) | なし | ストライプ | 2 MB

### 関連項目

- ストレージプロファイルについて
- ストレージプロファイルの管理