## 서비스 제한 정보

사이트에 보안이 필요하면 시스템의 특정 서비스를 차단하여 사이트 LAN으로부터의 액세스 정도를 제어할 수 있습니다. 다음 표는 차단 가능한 서비스에 대한 정보를 제공합니다. SMTP(포트 25), DNS(포트 53) 및 DHCP(포트 67) 포트는 보내는 메시지에 대해 항상 열려 있습니다.

서비스 | 액세스 허용 대상 | 포트 | 통신 방향
--- | --- | --- | ---
스토리지 관리 HTTP | 비보안 웹 또는 CLI | 9080 | 수신
스토리지 관리 HTTPS | 보안 웹 또는 CLI | 6789 | 수신
서비스 HTTP | 비보안 웹 또는 CLI | 7654 | 수신
서비스 HTTPS | 보안 웹 또는 CLI | 443 | 수신
SNMP | 타사 툴 | 161 | 수신 발신
CIM HTTP | 타사 툴 | 5998 | 수신
SSH | 보안 셸(SSH) | 22 | 수신
개정 유지 관리 | 펌웨어/소프트웨어 업데이트 | 443 | 발신

### 관련 항목

- 사이트 LAN에서 관리
- 네트워크 구성 옵션 정보