## 連続ボリューム検査の使用

ボリューム検査ユーティリティは、ソフトウェア、ファームウェア、およびハードウェアのエラーを常に追跡して、エラー数が増加したときにイベントを報告します。

注 -

連続ボリューム検査ユーティリティによってデバイスの監視が中断することはありません。

連続ボリューム検査を使用するときは、以下のガイドラインに注意してください。

- 連続ボリューム検査は、内部ディスクスクラブが有効なアレイ上では動作しません。
- ボリュームは、順番に 1 つずつ検証されます。
- 「検査を停止」機能を使用すると、アレイの検査動作を強制終了できます。
- 「デバイスサマリ」ページには、監視されている各アレイと連続ボリューム検査の結果に関する情報が表示されます。
- ボリューム検証の「実行レート」により、アレイへのデバイス入出力アクセスに対する影響が左右されます。たとえば、「実行レート」に 1 を選択すると、実行レートが高い場合よりもボリューム検証の所要時間は長くなりますが、入出力への影響は少なくなります。

### 関連項目

- 連続ボリューム検査のスケジューリング
- 特定のアレイの連続ボリューム検査の開始と停止
- すべてのデバイスでの連続ボリューム検査の停止
- 連続ボリューム検査の結果の表示