## 建立磁碟區

建立磁碟區：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「儲存裝置」>「邏輯」>「磁碟區」>「新增」。

此時會顯示「新增磁碟區」精靈。

3. 選擇要放入磁碟區的儲存匯聚，然後按一下「下一步」。

您所選匯聚的儲存裝置設定檔會確定磁碟區的儲存特性。

4. 指定新磁碟區的名稱 (最多使用 16 個字元)。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)。

5. 指定新磁碟區的說明 (最多使用 64 個字元，含空格)。按一下「下一步」。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線)、– (破折號)、. (句點)、: (冒號)、, (逗號)、% (百分號)、( ) (圓括號)、[ ] (方括號)、{ } (大括號)、‘ (勾號)、~ (波浪號) 及 | (豎線)。

6. 預留快照空間，然後按一下「下一步」。

磁碟區如果擁有預留快照儲存空間，則最多可擁有 8 個快照。建立快照後，匯聚空間僅用於儲存寫入磁碟區的資料。

您在此處指定的快照數量與寫入活動量，將共同決定 snapshot reserve 的大小。如果寫入活動小於預期的活動，實際可以建立的快照數量就會越多；如果寫入活動大於預期的活動，實際可以建立的快照數量就會越少。

7. 指定磁碟區容量，然後按一下「下一步」。

磁碟區容量加上預留快照空間等於所用虛擬磁碟空間容量。

8. (選用) 選擇要對應至磁碟區的起始器 ，指定每個對應的 LUN 與權限，然後按一下「下一步」。
9. 檢查新磁碟區的特定資訊。如果您感到滿意，請按一下「完成」。否則，請按一下「上一步」以進行變更。

### 相關主題

- 管理磁碟區
- 修改磁碟區
- 刪除磁碟區