## 로컬 이벤트 알림 구성 정보

로컬 전자 메일 페이지를 사용하여 본인이나 다른 관리자로 전자 메일 메시지가 생성되도록 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Sun StorEdge 6020 어레이에서 보내오는 우선 순위가 높은 경고만 받으려면 이 인스턴스에 대해서만 맞춤형 알림을 생성할 수 있습니다.

참고 -

경고는 사용자가 전자 메일 알림 기능을 통해 지정한 올바른 전자 메일 주소로만 전송됩니다. 로컬 알림은 NSCC 원격 전자 메일 공급자에게 전자 메일을 보내지 않습니다.

진단 및 모니터링 소프트웨어에서 수집한 RAS 정보를 전송하는 것 외에도 사용자 지정 가능한 이벤트 기반 메시지 일부를 스토리지 시스템에서 로컬 시스템 관리자에게 직접 전자 메일로 전송할 수 있습니다.

참고 -

스토리지 시스템에서 전자 메일 주소를 확인합니다. 시스템이 처음 구성될 때 이 기능이 설정됩니다. 이 기능을 테스트하려면 진단 및 모니터링 소프트웨어에서 전자 메일 테스트 기능을 사용합니다. 원격 SMTP 전자 메일 서버는 구성 옵션 페이지에서도 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 옵션 설정을 참조하십시오.

빈번하게 오류 메시지가 생성되는 이벤트의 경우 8시간 동안 이벤트를 확인할 수 있도록 최대 알림 수를 지정할 수 있습니다. 기본값은 6입니다. 또한 4, 2 또는 모든 이벤트 전자 메일(8시간 동안 전자 메일 수가 제한되어 있지 않음을 표시)을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 최대값을 6으로 설정하면 8시간 동안 전자 메일을 6회에 걸쳐 받게 됩니다. 마지막 전자 메일 메시지는 사용자가 해당 시간 동안 받게 될 마지막 알림을 나타냅니다.

이벤트에 관한 전자 메일 알림을 다시 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 전자 메일 메시지의 최대값을 6으로 설정하고 8시간 동안 동일한 이벤트에 대해 메시지 6개를 받은 후 이 이벤트에 대한 전자 메일 알림을 추가로 받으려면, 로컬 전자 메일 페이지에서 전자 메일 최대값 지우기 버튼을 누릅니다.

참고 -

수신자에게 전자 메일을 보내도록 시스템을 올바르게 구성하지 않으면 전자 메일이 전송되지 않을 수도 있습니다. 이는 예정된 수신자에게 연결되는 게이트웨이가 없으며 시스템의 Storage Service Processor가 서브넷에 있는 환경에서 주로 나타납니다.

### 관련 항목

- 모니터링 및 이벤트 알림 초기화
- 전자 메일 또는 호출기 알림 주소 추가
- 전자 메일 또는 호출기 알림 주소 업데이트
- 전자 메일 주소 테스트
- 전자 메일 알림 최대값 지우기