## À propos de l'état par défaut du système

Une fois les tâches de configuration de base décrites dans le Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920 effectuées, votre système a les caractéristiques suivantes :

- La connexion Ethernet est reliée à un hôte ou à une passerelle du réseau local.
- Une console de service est connectée.
- Le système est mis sous tension.
- L'adresse IP et le masque de réseau ont été entrés.
- La configuration initiale du système est terminée.
- Un hôte de données (initiateur) est assigné au domaine de stockage DEFAULT.
- Le domaine de stockage DEFAULT comporte un groupe de stockage Default.
- Tous les ports de stockage sont attribués au groupe de stockage Default.
- Le groupe de stockage Default adopte les caractéristiques du profil de stockage Default :

Attribut de stockage | Valeur
--- | ---
Niveau RAID | RAID-5
Taille de segment | 64 Ko
Mode de lecture anticipée | On/Activé
Nombre de lecteurs | Variable
Type de baie | Meilleure concordance disponible : Bande passante
Disque de secours dédié | Non
Stratégie de virtualisation | Bande
Taille de bande | 1 Mo

### Rubriques connexes

- À propos de l'allocation du stockage
- À propos des éléments de stockage physiques
- À propos des éléments de stockage logiques