## SRC 세트 정보

데이터 호스트는 서비스 패널의 파이버 채널(FC) 포트를 통해 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트에 연결됩니다. SRC 세트는 SRC 프로세서 카드와 스토리지 I/O(SIO) 카드로 구성되어 있습니다. SRC 세트는 항상 쌍으로 구성되기 때문에 각 시스템에는 최소한 두 개의 SRC 프로세서 카드와 두 개의 SIO 카드가 있습니다.

각 SRC 세트의 특성은 다음과 같습니다.

- 카드의 커넥터는 서비스 프로세서 패널의 후면에 연결됩니다.
- 두 개의 카드는 섀시 미드플레인을 통해 연결됩니다. SRC 프로세서 카드는 미드플레인 앞면에 연결하고 SIO 카드는 미드플레인 뒷면에 연결합니다.
- SIO 카드는 스토리지에 파이버 채널(FC) 인터페이스를 제공합니다.
- 세트에 설치된 두 개의 카드 중에 어느 한쪽을 다른쪽 카드에 영향을 주지 않고 교체할 수 있습니다.
- SRC 카드 세트별로 8개의 포트를 제공합니다. 카드의 프로세서는 호스트나 스토리지 장치가 포트에 연결되어 있는지 인식합니다. 각 SRC 세트에서는 보통 스토리지에 4개의 포트가 할당되고, 데이터 호스트에 4개의 포트가 할당됩니다.

참고 -

SRC의 프로세서를 최적으로 사용하려면 스토리지 연결에 8,6,7,5,4,3,2,1의 순서로 포트를 사용합니다.

SRC 세트의 수에 따라 시스템에 연결할 수 있는 초기화 장치의 수가 결정됩니다. 각 시스템은 FC 포트가 16개인 경우에 해당하는 최소 두 개의 SRC 세트, 그리고 FC 포트가 32개인 경우에 해당하는 최대 4개의 SRC 세트로 구성할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 포트 할당 정보