## 「電子メールとイベントの最大数」ページ

このページを使用して、単一デバイスの単一コンポーネントについて、通知を受ける電子メールメッセージとイベントの最大数を設定できます。

フィールド | 説明
--- | ---
デバイス ID | デバイスの一意の識別子。
ユーザー | 電子メールとイベントの送信先の電子メールアドレス。
名前 | データベースが監視しているデバイスとそのホストの名前。6020:<host_name>-array1 など。
コンポーネントまたはトピック | データベースが監視しているコンポーネントとその場所。controller.u2ctr など。
最後のイベント | イベントを最後に送信した日時。2003-10-29 17:50:16 など。
イベント 未送信 | 同じデバイスの同じコンポーネントに関するイベント通知の最大数を超えたために、カウントはされているが通知は送信されていないイベント。
最後 電子メール | 電子メールメッセージを最後に送信した日時。2003-10-29 17:50:16 など。
電子メール 未送信 | 同じデバイスの同じコンポーネントに関する電子メールメッセージの最大数を超えたために、カウントはされているが送信されていない電子メールメッセージ。

### 関連項目

- 「電子メールとイベントの最大数」の設定
- 電子メールとイベント通知回数の確認
- 設定オプションの設定