## Page Données du commutateur

Cette page permet d'afficher les valeurs du compteur Fibre Channel (FC).

Champ | Description
--- | ---
Sélectionner le commutateur | Sélectionnez le périphérique Fibre Channel dont vous souhaitez afficher les valeurs de compteur.
Afficher | Cliquez sur cette option pour afficher les valeurs de compteur des périphériques Fibre Channel sélectionnés.
Définir la ligne de base | Cliquez sur cette option pour enregistrer les valeurs de compteur courantes comme valeurs de référence à partir desquelles le compteur tournera.
Total | Cliquez sur cette option pour afficher la somme des valeurs de ligne de base et des valeurs courantes du compteur.

### Tableau des valeurs du compteur du commutateur

Ce tableau présente les différents compteurs des ports Fibre Channel (FC).

Champ | Description
--- | ---
Nom | Adresse IP du périphérique dans lequel se situent les ports Fibre Channel.
Composant | Numéro du port Fibre Channel.
Voyant de liaison vert | Nombre de réinitialisation du lien Fibre Channel.
Sig | Nombre d'erreurs de signal Fibre Channel.
Seq | Nombre d'erreurs du délimiteur de séquence Fibre Channel.
CRC | Nombre d'erreurs lors du contrôle de redondance cyclique Fibre Channel.
Voyant de synchronisation jaune | Nombre de pertes de synchronisation du Fibre Channel.
InvTxW | Nombre de détections d'une transmission non valide sur le Fibre Channel à l'aide de la détection de mot codé 8b/10b.
Trames d'entrée | Nombre de trames reçues par le port Fibre Channel.
Trames de sortie | Nombre de trames envoyées par le port Fibre Channel.

### Rubriques connexes

- Affichage des valeurs de compteur du commutateur