## 완전 종료 수행

시스템의 전원을 완전히 끄려면 다음을 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
3. 시스템 종료를 누릅니다.
4. 확인을 눌러 완전 종료 수행을 확인합니다.

시스템의 상태는 다음과 같습니다.

- 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 꺼져 LOM에서 제어합니다.
- Storage Service Processor 액세서리 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- 데이터 서비스 플랫폼의 전원은 켜져 있습니다.
- 모든 스토리지 어레이의 전원은 꺼져 있습니다.
- 모든 스토리지 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- PCU 팬은 켜져 있습니다.
- PCU 삭제 LED가 켜져 있어 PCU를 삭제할 수 있음을 나타냅니다.
- 전원 시퀀서의 모든 전원 LED는 켜져 있습니다.

종료를 완료하려면 시스템에서 다음 수동 절차를 수행해야 합니다.

1. 기본 캐비닛과 확장 캐비닛에서 전면 장식 패널을 제거합니다.
2. 각 캐비닛의 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 AC 전원 시퀀서 회로 차단기를 눌러 Off(꺼짐)에 맞춥니다.
3. Storage Service Processor 액세서리 트레이의 전원은 꺼져 있습니다.
4. 데이터 서비스 플랫폼의 전원은 꺼져 있습니다.
5. 모든 스토리지 트레이의 전원은 꺼져 있습니다.
6. PCU 팬은 꺼져 있습니다.

전원 시퀀서를 사용 중이거나 시스템을 옮기려면 전원 케이블의 연결을 해제합니다. 그렇지 않으면 정전기 방전을 위한 적절한 접지 경로를 제공하도록 전원 케이블을 연결된 상태로 둡니다.

### 관련 항목

- 완전 종료 후 시스템 복원
- 일부 종료 수행