## 關於儲存網域

儲存網域允許資料隔離，防止從其他主機上存取一個主機或一組主機上的資料。在其預設配置中，系統已提供一個稱為 DEFAULT 的儲存網域。此儲存網域包含預設儲存匯聚，以及相關的磁碟與虛擬磁碟。

要將伺服器置於一個群組中，並僅為此伺服器群組提供儲存裝置，您可以將 DEFAULT 儲存網域重新定義至兩個或更多儲存網域。含多個儲存網域的配置可提供允許多台伺服器共用儲存裝置而不會降低用戶端安全性的環境，如下圖所示。

您在一個系統中最多可建立 12 個儲存網域。在每個儲存網域內，您可以關聯多個儲存匯聚。但是，每個儲存匯聚僅能夠與一個儲存網域關聯。例如：儲存網域 1 可以包含儲存匯聚 A、B 與 C，而儲存網域 2 可包含匯聚 D 與 E。但是，儲存匯聚 A、B 與 C 無法與儲存網域 2 關聯，而儲存匯聚 D 與 E 無法與儲存網域 1 關聯。

要查看目前的儲存網域，請進入「儲存網域摘要」頁，如顯示網域資訊所述。

### 相關主題

- 關於系統的預設狀態
- 關於提供儲存裝置
- 管理儲存網域