## 部分停止の実行

部分停止を実行すると、システムは次の状態になります。

- ベースキャビネット内のストレージサービスプロセッサは、電源投入状態を維持します。
- ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイは、電源投入状態を維持します。
- すべてのストレージアレイの電源が切断されます。
- データサービスプラットフォームの電源が切断されます。
- 電源シーケンサの給電 LED が点灯します。

システムの電源を切断する手順は、次のとおりです。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
3. 「システムの部分停止」ボタンをクリックします。
4. 「OK」をクリックして、部分停止の実行を確認します。

「一般設定」ページに次のメッセージが表示されます。

Partial system shutdown completed successfully

システムを回復するには、次の手順に従います。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
3. 「システムの電源投入」ボタンをクリックします。

ベースキャビネットおよび拡張キャビネット内の電源シーケンサが起動されて、コンポーネントの電源の回復処理を行います。

### 関連項目

- 自動電源管理について