## 스토리지 어레이 정보

스토리지 어레이는 시스템의 물리적 스토리지를 제공합니다. 각 스토리지 어레이는 여러 개의 디스크와 컨트롤러 트레이로 구성됩니다. 각 디스크 트레이는 7개에서 14개의 디스크 드라이브로 구성될 수 있습니다. 트레이는 14개 미만의 디스크 드라이브로 구성되어 있으며 업그레이드할 수 있습니다.

각 어레이는 중복된 컨트롤 경로를 제공하기 위해 두 개의 컨트롤러로 구성됩니다. 또한, 각 어레이에는 중복된 FC 데이터 경로가 있습니다. 중복 전원으로 구성된 어레이에는 두 개의 전원 공급 장치가 있으며 각각 자체 배터리 백업 시스템이 있습니다. 전원 공급이 중단된 경우에도 각 어레이는 배터리로부터 충분한 전원을 공급받기 때문에 정상적으로 종료할 수 있습니다. 또한 각 디스크 드라이브는 중복성을 위해 모든 드라이브에 걸처 미러링된 시스템 영역 정보가 있습니다. 따라서 정상적으로 작동하는 드라이브가 있다면 그 드라이브에서 데이터를 복구할 수 있습니다.

시스템은 다음과 같은 3개의 보조 스토리지 어레이로 구성하여 사용할 수 있습니다.

- 14~28개의 디스크 드라이브를 구성할 수 있는 2개의 컨트롤러와 2개의 스토리지 트레이(2x2)
- 28~56개의 디스크 드라이브를 구성할 수 있는 2개의 컨트롤러와 4개의 스토리지 트레이(2x4)
- 42~84개의 디스크 드라이브를 구성할 수 있는 2개의 컨트롤러와 6개의 스토리지 트레이(2x6)

시스템 구성은 처리량, 스토리지 용량, 비용 조건에 따라 달라집니다. 예를 들어, 비용보다 처리량이 더 중요하다면 2x2 스토리지 어레이 구성을 사용합니다. 사용 가능한 스토리지 용량이 처리량보다 더 중요하다면 2x6 스토리지 어레이 구성을 사용합니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 하드웨어 정보