## 关于数据服务平台

数据服务平台 (DSP) 用于为系统中的存储阵列提供虚拟化服务。此外，它还提供光纤信道 (FC) 交换功能，使系统无需另外使用交换机。

DSP 的配置信息存储在驻留闪存卡中。当需要更换当前 DSP 时，可将此驻留卡移入新 DSP 中。下图显示了 DSP：

前视图：

后视图：

DSP 包括以下组件：

- 电源设备 - DSP 机箱的后上部有两个托架，每个托架都装有 750W 的交流/直流电源设备。这些电源设备在机箱中板上提供 48V 的额定直流电源。它们是热交换设备，并且提供冗余。一个电源设备即可满足机箱的最大负荷要求。

电源设备带有专用冷却风扇，可以从设备正面吸入周围空气，然后从背面排出。每个设备都带有一个完整的热关闭电路，以防风扇出现故障。

相互分开的电源线连接至每个电源设备。在断开电源之前，闩锁把手可防止从机箱上断开电源线。

- 风扇部件 - 风扇部件由两个可变速直流供电风扇和一个风扇控制器卡 (FCC) 组成。风扇通过正面进气孔将周围空气吸入机箱，然后从风扇部件后部排出热空气。这种配置可以防止相同机架或邻近机架中的其它设备所产生的废气被循环流通。风扇部件是热交换部件，可从系统机箱正面更换。
- 管理接口卡 - MIC 负责为 DSP 机箱提供系统接口和管理控制功能。 每个 MIC 都具有以下组件：

- 高性能微处理器
- RJ-45 串行端口
- 10/100 以太网端口
- 用于存储操作映像和配置存储器的 PCMCIA 设备（PC 卡）

- 存储资源卡 (SRC) 组 - SRC 组处理 DSP FC 接口的数据包处理。每个卡组都包含两块板，它们通过机箱中板实现互连。

- SRC 是直插型处理卡，插入 DSP 机箱正面。SRC 的每个处理器都管理 SI O 卡上的 2 个相应端口。
- SIO 卡插入 DSP 机箱背面。SIO 卡包含八个 2 GB FC 接口或端口。SIO 卡用于为存储阵列提供实际物理接口。

- SRC 中间层 - SRC 中间层用于为处理器提供本地内存高速缓存，并且配备了 2 GB 的内存。
- 交换机光纤网络卡 (SFC) - SFC 用于为 DSP 机箱提供中央数据路径切换功能。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件