## 关于分配端口

服务面板由三个部分组成：顶部是服务处理器面板，中间和底部是 I/O 面板。服务面板提供了用于连接数据主机和存储设备的端口。

一般情况下，请使用最左边的四个端口（端口 1 - 4）来连接至数据主机，而使用最右边的四个端口（端口 5 - 8）连接至系统中的阵列。但是，您可以根据自身的需求和阵列的数目来分配端口。

例如，在您的站点中，如果单机柜系统中连接至存储资源卡 (SRC) 组的阵列少于四个，则未使用的端口可用于连接四个以上的数据主机，但是存在以下限制：

- 可以直接连接至每个 SRC 组的主机总数目受每个主机的启动器数目及阵列数目的限制。如果您需要的连接比 SRC 数目所能支持的最大启动器数目还多，则需添加前端交换机并将端口连接至系统外部的交换机。
- 扩充机柜中阵列的数目和配置受基本机柜中阵列的数目和配置以及专用于主机的光纤信道 (FC) 端口数目的限制。

### 相关主题

- 关于 SRC 组
- 光纤信道端口连接原则