## 「アレイの概要」ページ

このページには、このシステム内のアレイの概要が表示されます。アレイ名をクリックすると、そのアレイの詳細が表示されます。

フィールド | 内容
--- | ---
名前 | システムによって割り当てられたアレイの名前です。
健全性 | 以下のようなアレイの現在の健全性ステータスです。 正常 その他 エラー 起動中 サービス中 コンタクトなし 通信断 休止中 サポートエンティティのエラー 再起動中 アレイのデフォルト値の復元中 不正な構成
アレイホットスペア | このアレイに構成されたトレイあたりのアレイホットスペアの数です。アレイでは、トレイあたり 1 〜 8 台のホットスペアがサポートされます。
セグメントサイズ | 関連付けられたセグメントサイズをキロバイト単位で示します。4 KB、8 KB、16 KB、32 KB、または 64 KB のいずれかになります。これはアレイ属性であり、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (トレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2 のみ)、そのアレイのトレイのすべての仮想ディスクが仮想ディスクと同じセグメントサイズを持つ必要があります。同じアレイでプロファイルのセグメントサイズが異なるプールを使用することはできません。プールのプロファイルのセグメントサイズが等しくない場合は、仮想ディスクを構成できない同じアレイ内で、未使用ディスクを構成しないようにすることができます。
先読みモード | 先読み属性が「有効」か「無効」かを示します。このアレイ属性は、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (1 つのトレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2)、そのアレイのトレイは仮想ディスクの先読み有効設定に合わせて、先読みモードが有効に設定されている必要があります。同じアレイ上で異なる先読み有効設定になったプロファイルを持つプールが存在できないため、先読み有効の設定の使用は計画的に行う必要があります。プールのプロファイルが「先読み有効」の設定と一致しない場合は、仮想ディスクを構成できない未使用ディスクでシステムを構成しないようにすることができます。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージアレイの管理