## ポートの割り当てについて

サービスパネルには 3 つの部分があります。上部はサービスプロセッサパネルで、中央部と下部は入出力パネルです。サービスパネルには、データホスト接続用とストレージ接続用のポートがあります。

指針として、データホストとの接続には左端の 4 つのポート 1 〜 4、システム内のアレイとの接続には右端の 4 つのポート 5 〜 8 を使用します。ただし、アレイ数によって異なりますが、ポートは必要に応じて割り当てることができます。

たとえば、ユーザーのサイトで、ストレージリソースカード (SRC) セットに接続している単一キャビネットシステム内のアレイの数が 4 つより少ない場合は、未使用のストレージポートを使用して 4 つより多くのホストに接続できますが、次の制限を受けます。

- 各 SRC セットに直接接続可能なホストの合計数は、各ホストのイニシエータ数とアレイ数によって制限されます。搭載されている数の SRC がサポートする最大数を超えるイニシエータを接続する必要がある場合は、フロントエンドスイッチを追加し、ポートをシステム外のスイッチに接続する必要があります。
- 拡張キャビネットに搭載可能なアレイ数とアレイ構成は、ベースキャビネットのアレイ数とアレイ構成、およびホストに割り当てられているファイバチャネル (FC) ポート数によって制限されます。

### 関連項目

- SRC セットについて
- ファイバチャネルポート接続に関する指針