## Page Rapports des FRU

La page Rapports des FRU permet de générer chacun des types de rapport des FRU suivants :

- Rapport détaillé des FRU
- Rapport récapitulatif des FRU (intégrité)
- Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par nom de périphérique)
- Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par type de périphérique)
- Rapport Temps de fonctionnement de la baie de stockage Sun 6020
- Rapport sur la température

Champ | Description
--- | ---
Statut du groupe de rapports | État, date et heure, du dernier rapport généré ; par exemple, Terminé Mer 29 oct 09:40:09 MST 2003.
Générer un groupe de rapports | Cliquez sur cette option pour mettre à jour tous les rapports disponibles. Dans cette liste, vous pouvez sélectionner un rapport à afficher, à archiver en vue de le récupérer ultérieurement ou à envoyer par courrier électronique.
Sélectionner | Cochez la case correspondant au rapport que vous souhaitez archiver ou envoyer par courrier électronique.
Nom du rapport | Liste des rapports disponibles. La liste comprend les rapports suivants : Rapport détaillé des FRU : liste détaillée des FRU. Vous pouvez filtrer le rapport des FRU par groupe d'administration, type de périphérique ou type de FRU. Rapport récapitulatif des FRU (intégrité) : affiche uniquement les FRU qui ne se trouvent pas dans un état normal. Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par nom de périphérique) : affiche les modèles de FRU par nom de périphérique. Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par type de périphérique) : affiche les modèles de FRU par type de périphérique. Temps de fonctionnement de la baie de stockage Sun 6020 : affiche le nombre de jours écoulés depuis la dernière réinitialisation de la baie. Rapport sur la température : affiche la répartition de la température sur les FRU. Ce rapport peut servir à identifier les FRU qui chauffent et à les isoler.
Envoyer la sélection par e-mail | Tapez l'adresse électronique du destinataire du rapport sélectionné, puis cliquez sur Envoyer la sélection par e-mail.

### Rapport détaillé des FRU

Les éléments du rapport détaillé des FRU sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Nom | Nom du périphérique hôte.
Périphérique | Type de périphérique hôte ; par exemple, le type de la baie array00 peut être 6020.
Type de FRU | Type de composant FRU ; par exemple, contrôleur, disque, carte de boucle.
FRU | Numéro d'identification de la FRU.
Fournisseur | Fournisseur de la FRU ; par exemple, disques Seagate.
Modèle | Numéro de modèle de la FRU.
N° de série | Numéro de série de la FRU.
Révision | Numéro de révision du package `SUNWstade` ou `SUNWstads`.
Statut | Statut actuel du périphérique ; par exemple, prêt-activé, normal ou mis en attente.

### Rapport récapitulatif des FRU (intégrité)

Les éléments du rapport récapitulatif des FRU sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Nom | Nom du périphérique hôte.
Périphérique | Type de périphérique hôte ; par exemple, le type de la baie array00 peut être 6020.
Type de FRU | Type de composant FRU ; par exemple, contrôleur, disque, carte de boucle.
FRU | Numéro d'identification de la FRU.
Fournisseur | Fournisseur de la FRU ; par exemple, disques Seagate.
Modèle | Numéro de modèle de la FRU.
N° de série | Numéro de série de la FRU.
Révision | Numéro de révision du package `SUNWstade` ou `SUNWstads`.
Statut | Statut actuel du périphérique ; par exemple, prêt-activé, normal ou mis en attente.

### Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par nom de périphérique)

Les éléments du Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par nom de périphérique) sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Nom | Nom du périphérique hôte.
Périphérique | Type de périphérique hôte ; par exemple, le type de la baie array00 peut être 6020.
Type de FRU | Type de composant FRU ; par exemple, contrôleur, disque, carte de boucle.
Fournisseur | Fournisseur de la FRU ; par exemple, disques Seagate.
Modèle | Numéro de modèle de la FRU.
Révision | Numéro de révision du package `SUNWstade` ou `SUNWstads`.
Nombre | Nombre d'événements associés à la FRU.

### Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par type de périphérique)

Les éléments du Rapport récapitulatif des modèles de FRU (trié par type de périphérique) sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Périphérique | Type de périphérique hôte ; par exemple, le type de la baie array00 peut être 6020.
Type de FRU | Type de composant FRU ; par exemple, contrôleur, disque, carte de boucle.
Fournisseur | Fournisseur de la FRU ; par exemple, disques Seagate.
Modèle | Numéro de modèle de la FRU.
Révision | Numéro de révision du package `SUNWstade` ou `SUNWstads`.
Nombre | Nombre d'événements associés à la FRU.

### Rapport Temps de fonctionnement de la baie de stockage Sun 6020

Les éléments du rapport Temps de fonctionnement de la baie de stockage Sun 6020 sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Type | Type de périphérique hôte ; par exemple, 6020.
Nom du périphérique | Nom du périphérique hôte.
Nbre de jours depuis la dernière réinitialisation | Nombre de jours depuis la dernière réinitialisation de la baie.

### Rapport sur la température

Les éléments du rapport sur la température sont les suivants :

Champ | Description
--- | ---
Nom du périphérique | Nom du périphérique hôte.
Faible | Température du périphérique la plus basse depuis le dernier rapport sur la température.
Élevée | Température du périphérique la plus élevée depuis le dernier rapport sur la température.
Diffuser | Différence entre la température la plus basse et la température la plus élevée depuis le dernier rapport sur la température.

### Rubriques connexes

- Utilisation des rapports des FRU
- Affichage d'un rapport des FRU
- Envoi d'un rapport des FRU par courrier électronique
- Archivage d'un rapport des FRU
- Personnalisation d'un rapport des FRU
- Planification d'un rapport des FRU
- Affichage d'un rapport des FRU archivé
- Suppression d'un rapport FRU archivé
- Comparaison des rapports des FRU archivés