## À propos des noms des réseaux locaux et des adresses IP

Le tableau ci-après indique le nom et l'adresse IP des systèmes, qui sont prédéfinis et réservés.

| Nom | Adresse IP
--- | --- | ---
Processeur de service de stockage | `sp` | `192.168.0.2`
Plate-forme des services de données | `dsp00` | `192.1680.10`

Une deuxième adresse IP est attribuée au processeur de service de stockage. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique À propos des adresses IP internes au système.

L'adresse IP et le nom de réseau local de la plate-forme des services de données réside dans la carte d'interface de gestion (MIC) maîtresse. Si une défaillance se produit sur la carte MIC maîtresse, son adresse IP et ses fonctions sont attribuées à la carte MIC maîtresse secondaire.

Les systèmes comportent tous au moins une baie. Vous pouvez installer jusqu'à quatre baies dans une armoire de base et six baies dans une armoire d'extension. Les baies disposent de noms et d'adresses IP fixes définis en fonction de leur position dans les armoires de base ou d'extension. Le tableau ci-dessous répertorie les adresses IP réservées de toutes les configurations de baies dans toutes les armoires.

Description | Nom | Adresse IP
--- | --- | ---
Première baie en partant du bas (armoire de base n° 0) | `array00` | 192.168.0.40
Deuxième baie en partant du bas (armoire de base n° 0) | `array01` | 192.168.0.41
Troisième baie en partant du bas (armoire de base n° 0) | `array02` | 192.168.0.42
Quatrième baie en partant du bas (armoire de base n° 0) | `array03` | 192.168.0.43
Première baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array10` | 192.168.0.50
Deuxième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array11` | 192.168.0.51
Troisième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array12` | 192.168.0.52
Quatrième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array13` | 192.168.0.53
Cinquième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array14` | 192.168.0.54
Sixième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 1) | `array15` | 192.168.0.55
Première baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array20` | 192.168.0.60
Deuxième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array21` | 192.168.0.61
Troisième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array22` | 192.168.0.62
Quatrième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array23` | 192.168.0.63
Cinquième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array24` | 192.168.0.64
Sixième baie en partant du bas (armoire d'extension n° 2) | `array25` | 192.168.0.65

### Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des identificateurs des armoires
- À propos des conventions utilisées pour la désignation des baies et les adresses IP