## Utilisation de la vérification du volume en continu

L'utilitaire Vérification du volume surveille les erreurs qui se produisent au niveau des logiciels, des microprogrammes et du matériel, et crée un événement lorsque le nombre d'erreurs augmente.

Remarque -

L'utilitaire Vérification du volume en continu ne perturbe pas le contrôle des périphériques.

Les consignes suivantes sont à retenir lors de l'utilisation de la vérification du volume en continu :

- Il est impossible d'exécuter l'utilitaire Vérification du volume en continu sur les baies sur lesquelles le nettoyage des disques est activé.
- Les volumes sont vérifiés un par un à tour de rôle.
- La fonction Interrompre la vérification peut être utilisée pour annuler ces opérations sur chaque baie.
- La page Récapitulatif des périphériques affiche chaque baie contrôlée ainsi que les résultats de la vérification du volume en continu.
- La vitesse d'exécution de la vérification du volume détermine l'impact sur l'accès des E/S de périphériques à la baie de disques. Par exemple, avec une vitesse d'exécution de 1 la vérification du volume est plus lente qu'avec une plus grande vitesse, mais a moins de répercussions sur les E/S du périphérique.

### Rubriques connexes

- Planification de la vérification du volume en continu
- Démarrage et arrêt de la vérification de volume en continu pour une baie donnée
- Arrêt de la vérification de volume en continu pour tous les périphériques
- Affichage des résultats de la vérification du volume en continu