## 執行完全關機

完全關閉系統電源：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「管理」>「一般設定」。
3. 按一下「系統關機」。
4. 按一下「確定」以確認要執行完全關機。

系統即會處於下列狀態：

- 基礎機櫃中 Storage Service Processor 的電源會關閉，並處於 Lights Out Management 控制模式。
- Storage Service Processor 附件托架電源保持開啟。
- 資料服務平台電源保持開啟。
- 所有儲存陣列的電源已關閉。
- 所有儲存磁碟盤的電源保持開啟。
- PCU 風扇電源已開啟。
- 當 PCU 移除 LED 亮起時，表示可以移除 PCU。
- 電源定序器上的所有電源 LED 亮起。

您必須在系統中執行下列手動程序才能完成關機：

1. 移除基礎機櫃與任何擴充機櫃上的前裝飾面板。
2. 在各機櫃底部的前方與後方，將交流電源定序器開關按下至關閉位置。
3. Storage Service Processor 附件托架的電源已關閉。
4. 資料服務平台的電源已關閉。
5. 所有儲存磁碟盤的電源已關閉。
6. PCU 風扇關閉。

如果要維修電源定序器或移動系統，請拔掉電源線。否則，確保連接的電源線具有正確的接地路徑以釋放靜電。

### 相關主題

- 在完全關機後恢復系統
- 執行部分關機