## MAC アドレスの入力と消去

MAC アドレスの入力は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「サービス」>「Sun ソリューションシリーズ」>「Ethers」の順にクリックします。
3. 各 IP アドレスの MAC アドレスを入力し、「Ethers を更新」をクリックして、`/etc/ethers` ファイルを更新します。

注 -

各デバイスの MAC アドレスは、デバイスの背面パネルに貼り付けられたステッカーに書かれています。

4. 「Ethers を更新」をクリックします。
5. MAC アドレスを割り当てた各デバイスの電源をオフしてから、オンします。

MAC アドレスの消去は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「サービス」>「Sun ソリューションシリーズ」>「Ethers」の順にクリックします。
3. MAC アドレスを消去し、「Ethers を更新」をクリックして、`/etc/ethers` ファイルからエントリを削除します。

### 関連項目

- MAC アドレスの使用