## SNMP トラップ通知プロバイダの設定

SNMP (Simple Network Management Protocol) トラップ通知プロバイダの設定は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「管理」>「通知」>「リモート通知」の順にクリックします。
3. 「プロバイダを選択」リストから「SNMP」を選択します。
4. 「有効」チェックボックスを選択します。
5. 「SNMP バージョン」リストから SNMP のバージョンを選択します。
6. ネットワークにホストを識別させる IP 上の名前かアドレスを入力します。最大 5 つまでの IP アドレスの情報を指定できます。
7. 次の最低警告レベルを指定します。メジャー、クリティカル、ダウン、情報

注 -

デフォルトの SNMP トラップ宛先ポートは 162 です。ストレージサービスプロセッサのアクセサリトレイのファイアウォールの制限によって、その他の宛先ポートは機能しません。

### 関連項目

- 通知プロバイダについて
- 監視およびイベント通知の初期設定
- リモート通知の設定について
- SSRR 通知プロバイダの設定
- NSCC 通知プロバイダの設定